부여 관북리 백제유적 발굴조사 지도위원회 및 현장설명회 개최

□ 지도위원회

□ 일       시 : 2003년 12월 9일(화) 오후 2시

□ 장       소 : 부여 관북리 백제유적 발굴조사 현장

□ 참 석 대 상 : 지도위원, 자문위원, 발굴기관

□ 공개현장설명회

□ 기       간 : 2003년 12월 10일(수)∼12월 13일(토)

□ 장       소 : 부여문화재연구소 및 관북리 백제유적 발굴현장

□  참 석 대 상 : 부여군 향토사학자, 학생, 일반인 등

□ 조사 내용

□ 유구

- 연지 동편, 남편 목주열 등 확인(가지구)

- 통일신라시대 유구 및 백제 공방관련 유구 확인(나지구)

- 백제시대 성토층, 추정 목곽저장고 및 통일신라∼고려시대 유구 확인(다지구)

- 풍화암반층을 파고 형성된 굴립주 건물지 1기

□ 출토유물

- 뚜껑, 대부완, 기대, 심발형토기 등 각종 토기류와 多足型 벼루, 목간 1점, 목제다리 1점, 짚신 1점, 중국제 청자완, 금분이 묻어 있는 각종도가니편과 슬래그 등

□ 조사단 의견

- 가지구 연지주변에서 주요 건물지의 흔적이 보이지 않고, 나지구의 공방관련 시설물들이 넓은 범위에서 발견되는 점, 다지구의 목곽저장고와 같은 유구의 존재 등으로 볼 때 이 지역이 왕궁의 중심부가 아니라 왕궁에 부속된 공방지, 또는 관아와 같은 시설물이 존재하는 지역이었을 가능성이 있음

- 백제시대에 대규모의 성토대지 조성작업이 있었다는 것은 이 지역이 왕궁은 아닐지라도 왕궁주변의 부속시설 또는 관아가 들어섰을 가능성을 보여주는 것임

- 나지구의 공방관련시설은 비교적 넓은 범위에서 일정기간 밀집해 있었음을 알 수 있고, 금분이 묻어있는 도가니편등으로 볼 때 당시 지배층에 공급되었던 귀금속 제작과 관련되었을 것으로 추정됨

扶餘 官北里 百濟遺蹟 發掘調査(제 9차)

指導委員會議資料

2003. 12. 9

國立扶餘文化財硏究所

부여 관북리 백제유적 발굴조사(제9차)

Ⅰ. 조사명 : 부여 관북리 백제유적(사적 428호) 발굴조사(제 9차)

Ⅱ. 조사기관 : 국립부여문화재연구소(소장 김용민)

Ⅲ. 조사기간 : 2003. 3. 21∼2003. 12월 현재

Ⅳ. 조사면적 : 약 3,500평

Ⅴ. 조사경과

부여 관북리 백제유적에 대한 조사는 1982년∼1992년까지 7차에 걸쳐 충남대학교 박물관에 의해 실시된 바 있으며, 그 결과 백제시대 연지 및 도로유구, 각종 건물지 등이 조사되면서 중요성이 알려졌다. 이후 이 유적 일대에 대해 지속적인 토지매입이 이루어지고, 2001년 사적 제428호로 지정되면서 중장기적인 유적의 복원·정비사업이 계획되었으며, 그 일환으로 연차적인 발굴조사가 재개되었다. 본 소는 2001년부터 부여군의 의뢰를 받아 조사를 실시하였다. 2001년∼2002년의 제8차 시·발굴조사에서는 현 부여연구소 전면을 가, 나, 다 지구로 구분하여 가지구와 나지구에 대해서는 유구확인 및 내부조사를 실시하였고, 다지구는 시굴조사를 수행하였다.

2003년의 제9차 조사는 기존의 가지구와 나지구, 다지구에 대한 조사를 완료하고, 다지구 서편으로 일정구역을 조사하기로 계획하였으나, 다지구의 유구중복이 매우 심하고, 가지구와 나지구에 대한 추가조사에 시간이 많이 소요되어 일단 기존의 세 지구에 대한 조사를 완료키로 하였다. 한편 이 조사와는 별도로 백제시대 유구의 존재 및 기존에 확인된 유구의 연장여부를 확인하기 위해 부여문화재연구소 경내 시굴조사를 실시하였다.

이상 2003년 현재까지의 조사내용을 백제시대 유구를 중심으로 정리하면 다음 표와 같다.

조사 기관	발굴 차수	조사연도	조사지역(면적)	조사내용
충남대학교박물관	1차	1982	·연지북동편(A구; 약300□) ·현 부여문화재연구소 출입문 남편(B구; 약170□)	·백제시대 연지 및 부속시설 확인
	2차	1983	·연지 동반부 및 남편(약 578□)	·연지 내부조사
	3차	1987	·B구 남편(D구; 약 2,310□)	·남북대로 측구 확인 ·교차로의 석조암거시설 및 동서소로의 북 편, 남편 측구 확인 ·적심건물지 1기 확인

조사 기관	발굴 차수	조사연도	조사지역(면적)	조사내용
충남대학교박물관	4차	1988	·현 도강영당 동편 (E구; 약 2,310□)	·백제시대 샘터 1기 확인 ·부소산록 석축확인 ·석축 배수구 확인 ·와적기단 건물지 1기 확인
	5차	1989	·E구 동편 확장조사 (F구; 약 2,310□)	·부소산록 석축 및 석축배수구 동편연장 확인 ·와적+석축 건물지 1기 확인 ·초석건물지 1기 확인 ·남북소로 확인
	6차	1990	·A구 남서편 (A″구; 약 400□) ·B구 북동편 도로 (C구; 약2,494□)	·1987년 확인된 남북대로 북편 연장부 확인
	7차	1992	·E구 남편(G구; 약155□) ·G구 남편(H구; 약810□) ·현 나지구 남편(I구; 약400□)	·백제요지 1기, 소형 수혈유구 1기 확인(H구) ·동서소로 동편 연장부 확인
국립부여문화재연구소	8차	2001	·A구 연지 서편일대 (가지구; 약 1,700□)	·동서석렬 및 굴립주 확인
		2002	·연지 서반부(가지구) ·남북대로 동편 (나지구; 약 4,600□)	·연지 서반부 미조사부 조사 ·공방관련 시설물 및 장방형 수조, 와적건물 지 등 확인
	9차	2003	·가지구 서편일대 (다지구; 3,481□) ·연지(가지구) 발굴둑 제거 및 주변 추가조사 ·나지구 추가조사 ·부여문화재연구소 경내 시굴조사(990□)	·연지 동편, 남편 목주열 등 확인(가지구) ·통일신라시대 유구 및 백제 공방관련 유구 확인(나지구) ·백제시대 성토층, 추정 목곽저장고 및 통일 신라∼고려시대 유구 확인(다지구) ·풍화암반층을 파고 형성된 굴립주 건물지 1 기

Ⅵ. 조사내용

9차에 걸쳐 이루어진 관북리 백제유적의 조사면적은 약 16,350□(약 5,000평)로 현 국립부여문화재연구소 주위의 남편 및 동편일대 거의 대부분이 조사되었다고 할 수 있다. 이 지역은 백제시대 이후 통일신라시대∼최근에 이르기까지 반복적인 건축행위가 있었고, 이 때문에 백제시대 문화층이나 유구가 심하게 교란되어 본래 상태를 추정하는 것은 쉽지 않다. 그러나 장기간에 걸쳐 비교적 넓은 범위에 대해 발굴조사가 이루어졌기 때문에 전체적인 토층상의 변화나 유구의 분포상태, 시기에 따른 유구상의 변화를 어느 정도 추정할 수 있었으며, 이에 대한 내용을 2003년도 조사를 중심으로 약술하면 다음과 같다.

1. 토층상태

이 지역 층위는 모두 7개 층으로 대별되는데 그 양상을 기반층인 생토층부터 살펴보면 다음과 같다.

Ⅰ층 : 기반층, 지역에 따라 적황색 점토, 풍화암반층, 담회청색 사질토가 나타나기도 한다. 가, 나, 다지구는 대부분 풍화암반층이나 적황색점토가 나타나며, 부소산록 석축 부근에서는 자연퇴적층인 담회청색 사질토가 기반층을 형성하고 있다.

Ⅱ층 : 청동기시대 문화층, 회갈색 사질점토, 가, 나, 다지구 거의 전역에서 확인되는 층으로 두께는 30∼40cm 정도로 무문토기가 소량 발견되나 이 층과 관련된 유구는 확인되지 않았다.

Ⅲ층 : 백제 사비기 이전층, 암갈색 점토층, 분포 범위는 가지구 연지주변, 다지구 백제시대 성토층 하부, 그리고 나지구 동편 등으로 비교적 퇴적상태가 양호한 곳에서 관찰되며, 분포범위가 상당히 넓은 것으로 확인되는 층이다. 백제 이른 시기의 적갈색 토기편들이 소량 혼입되었으며, 이 층과 관련된 유구로는 나지구 동북편의 동서방향 주공열만이 확인되어 정확한 시기나 유구 분포상태는 파악할 수 없었다.

Ⅳ층: 백제 사비시대층, 목탄이 다량 혼입된 흑갈색 사질토층(Ⅳ-1층)과 백제시대 성토층(Ⅳ-2층)으로 구분할 수 있다. 흑갈색 사질토층은 두께 10∼15cm로 비교적 얇으며, 현재까지 나지구에서만 주로 확인된다. 이 층에는 도가니편과 슬래그들이 섞여있고, 하부에서 금이나 청동과 같은 금속의 가공과 관련된 것으로 보이는 소형 爐시설과 소토화된 바닥, 부석유구 등이 조사되었다. 또한 이 층과 관련된 유구로 Ⅲ층이나 Ⅱ층을 파고 형성된 목탄이 다량 매몰된 수혈유구와 수조로 추정되는 유구 2기 등이 있다.

백제시대 성토층(Ⅳ-2층)은 나지구의 북동편 일대, 연지 주변, 다지구의 성토대지, 그리고 기존에 조사했던 남북도로, 부소산록 석축 남편 등에서 확인되고 있어 조사지역 전역에 걸쳐 형성되었을 것으로 생각된다. 지역에 따라 다르지만 부소산록 석축 남편이나 다지구에서는 1m 이상의 두께로 확인된다. 연지, 남북·동서방향 도로, 부소산록 석축과 배수로, 나지구의 와적기단건물지 등이 이 층과 관련된 유구로 백제시대 주요유구의 축조와 밀접한 관계가 있는 층으로 생각된다. 대체로 황갈색조의 토양으로 이루어졌으나 지구별로 성토방식이나 토양성분에는 차이가 있다. 나지구에서는 층위상 이 층이 Ⅳ-1층을 덮고 있고, 와적기단 건물지가 Ⅳ-1층을 파고 형성되어 있어 시기적으로 Ⅳ-1층에 후행하는 층으로 판단된다. 그러나 Ⅳ-1층이 나지구에만 부분적으로 확인되고, 성토 방식 등이 지구별로 차이가 있어 이러한 시기적 선후관계를 다른 지역까지 적용하기는 힘들다고 생각된다.

Ⅴ층 : 통일신라시대층, 회갈색 사질토층, 나지구 남서편 일대와 다지구 백제시대 성토대지 상부, 부소산록 석축 남편의 일부지역 등에서 확인되는 층으로 2003년 조사시 많은 유구가 조사되었다. 나지구의 동서석축과 그 남편의 방형 주거지, 다지구의 건물지와 주거지2기, 굴립주 건물지 등의 유구가 이 층과 관련되며, 상층과 하층의 2개 층으로 세분된다. 이러한 유구들에서도 대부분 백제시대 기와와 토기들이 출토되지만 소량의 인화문토기나 통일신라시대 어골문계 기와들이 발견되고 있다.

Ⅵ층 : 고려시대층, 흑갈색 사질토층, 다지구 성토대지의 통일신라시대 건물지 상부에서 확인된 층으로 동서방향 석렬 및 기와무지 등의 유구가 확인되었다. 청자가 출토된다.

Ⅶ층 : 조선시대∼최근래층, 흑갈색 부식토층으로 최근의 건물들이 위치하고 있는 층이다.

결국 백제사비시대에 형성되었거나 조성된 층은 Ⅳ층이며, 이 층이 전 지역에서 고르게 확인되고 있다. 그러나 후대의 교란이 심하고,  지구별로 부분적으로만 남아있는 상태이기 때문에 이 층에 존재했을 백제시대 유구의 잔존상태 또한 극히 좋지 않다. 그리고 백제시대 성토층 상면에 있는 유구라고 할지라도 내부토 등에서 인화문토기와 같은 후대 유물들이 소량 출토되는 유구들이 있어 유구 조성시기나 폐기시기에 대해서는 다양한 각도에서의 검토가 필요하다.

한편 부여문화재연구소 경내 시굴조사는 연구소 서남편 소각장 동편 평탄지 및 연구소 동남편 관사 남편의 두 지점에 대해서 실시되었다. 특히 관사 남편지점은 88년 확인된 부소산록 석축의 서편 및 남북대로의 북편으로 연장선상에 있는 지점이다. 1지점은 폭 2m, 길이 19m의 동서탐색Tr.와 이 트렌치 북편으로 남북탐색트렌치 2개를 넣어 조사하고, 필요한 부분에 대해서는 확장조사를 하였다. 그러나 깊이 2∼3m 하부에서 풍화암반층이 노출되었고, 그 상부에는 조선시대 이후에 매립한 흑갈색 부식토와 연구소 건립 당시의 매립토만이 두껍게 퇴적되어 있어 백제시대 문화층은 확인되지 않았다. 또한 관사 남편의 2지점에서는 20∼40cm 가량의 부식토층 아래에서 백제시대 기와편 등이 출토되는 갈색사질토층이 일부에서 확인되며, 이 층을 내부토로 하는 굴립주 건물지가 확인되었다. 그러나 이 층 또한 2지점 서편에서만 부분적으로 확인되고, 동편으로 가면 부식토 하부에서 바로 풍화암반층이 노출되고 있다.

2. 유구

【가지구】

가지구는 2001년부터 2002년까지 연지 서반부에 대한 추가조사와 연지 서편지역 유구확인조사를 수행하였다. 그 결과 연지의 전체적인 규모와 북편의 우물지 등을 확인하였으며, 연지 서편지역은 후대의 교란이 극심하여 백제시대 유구는 거의 파괴된 상태였다. 2003년에는 연지의 남북발굴둑을 제거하고, 연지 주변에 대한 추가조사를 실시하였다.

① 蓮池(동서 길이 10.6m, 남북 폭 6.2m, 깊이 1∼1.2m)

연지 주변에 대한 조사결과 연지의 동벽과 남벽에 인접하여 연지 벽선과 거의 평행하게 배치된 주공열을 확인하였는데, 동벽쪽으로 6개, 남벽쪽으로 7개의 주공이 170cm 간격을 두고 각각 1열로 배치되었다. 일부 주공에서는 木柱가 그대로 남아있었다. 그러나 북벽과 서벽에서는 이러한 주공이 전혀 확인되지 않고 있어 혹시 동벽과 남벽을 따라 회랑처럼 축조된 건물의 기둥이었을 가능성이 있어 남편으로 확장조사를 실시하였으나 주공은 전혀 확인되지 않았다.

연지내부의 남북 발굴둑을 제거하는 과정에서 목간 1점과 짚신, 그리고 2002년 출토된 목제인형 다리와 같은 쌍으로 확인된 유물 등이 출토되었다.

【나지구】

현 부여문화재연구소 진입로 동편에 위치한 나지구는 2002년부터 조사를 시작하여 2003년 조사완료 예정에 있다. 나지구의 서편은 최근에 들어섰던 건물 등에 의해 백제시대층이 모두 파괴된 상태이며, 나머지 구간도 부분적으로 교란된 상태이다. 이 지역 일대 문화층이 남아있는 곳에서는 전체적으로 공방관련 시설물층(Ⅳ-1층)이 남아있어 이와 관련된 유구가 확인되며, 서남편에서는 와적기단 건물지의 서편이 잔존해 있는 상태이다. 그리고 나지구 남편으로는 동서방향의 석축이 자리잡고, 그 남편으로 백제시대∼통일신라시대의 주공이나 방형주거지 등이 확인되었다.

① 공방관련 시설지

나지구의 동남편일대 남북 9m, 동서 10m 구간과 동북편 일대에서는 목탄이 다량 혼입된 흑갈색토가 전체적으로 깔려있고, 이 아래에서 붉게 소토화된 층과 벽체가 소결화된 작은 구덩이 유구들이 확인된다. 이러한 층과 유구가 본래는 나지구의 동편일대에 넓게 분포했을 것으로 추정되나 후대 유구에 의해 교란되어 없어진 것으로 생각된다. 목탄이 혼입된 흑갈색토에서는 소형의 도가니편과 슬래그가 다량 확인된 바 있어 이 층이 공방관련 시설물과 관련된 층이며, 주혈상의 작은 소결구덩이, 그리고 그 주변의 소토화된 층 등은 금속의 용해 등과 관련된 공방관련 시설물이었을 것으로 판단된다. 소형 노시설로 생각되는 구덩이는 동남편 구간에서 8기, 동북편에서 1기가 확인되었으며, 직경 30∼60cm, 깊이 10∼15cm 정도이다.

2002년 조사된 장방형의 저수조와 장방형 소형유구 또한 이러한 공방시설의 부속시설물일 가능성이 있어 이 일대가 백제사비기의 일정시기에는 공방관련시설물들이 들어서 있었던 것으로 생각된다.

② 폐기용 수혈 및 폐기지

나지구 남서편 및 북편 중앙부에서 원형 또는 부정형의 수혈유구가 확인되며, 이 유구내에는 다량의 목탄이 포함된 흑갈색층이 퇴적되어 있으며, 내부에서는 슬래그와 도가니편 등이 공반되고 있어 주변의 공방관련 시설물에서 생겨나는 각종 폐기물을 버렸던 곳으로 판단된다. 나지구 남벽에 걸쳐서 나타난 폐기수혈 1은 평면 원형으로 추정되며, 직경 4.9m, 깊이 1.5m 정도이고, 수혈1의 동편과 나지구 북편 중앙부의 폐기지는 정연한 유구의 형태를 띠지 않고 있어 지형상 낮은 곳에 이러한 폐기물들을 채워넣은 양상으로 나타난다. 특히 북편의 폐기지내에서는 슬래그, 도가니편과 함께 다양한 종류의 토기편들이 다량 출토되었다.

③ 부석유구

나지구 남서편에서 확인된 유구로서 서편과 남편이 교란된 상태로 정확한 규모를 확인하기는 힘들며, 남북 4.9m, 동서 3.1m 정도의 평면 타원형으로 생각된다. 20cm 가량 수혈을 파고 바닥에 주먹크기의 깬돌을 깔았으며, 상부에는 공방관련시설지 상부를 덮고 있었던 것과 같은 흑갈색목탄층이 퇴적되어 있다. 특히 이 유구의 북편이 와적기단건물지의 하부에 위치하고 있어 유구간의 선후관계를 파악하는데 중요하다. 유구내부에서는 부석시설외에 특별한 시설물은 확인되지 않으며, 유물도 백제시대 평기와 외에는 거의 출토되지 않는다. 이 유구 바로 남편에 폐기용 수혈이 위치하고 있는 것으로 보아 공방관련시설물의 하나였을 것으로 추정되나 그 기능은 정확히 알 수 없다.

④ 와적기단건물지

나지구 남서편에 위치하며, 북편과 서편기단 일부만이 확인되고 남편과 동편기단은 파괴되어 전체 규모를 확인할 수 없었다. 잔존규모는 동-서 9.5m, 남-북 2.5m 정도이나 북편 기단 또한 서편의 4.5m 구간만이 비교적 양호하고, 그 동편으로는 모두 파괴되고 극히 일부만이 남아있는 상태이다. 북편 기단은 길이 40∼50cm 가량의 암키와를 세로로 세워 축조한 수직횡열식이며, 서편 기단은 깨진 기와와 토기를 2열로 3∼4단 평적하는 방식을 사용하였다. 기단의 축조는 먼저 와열이 들어설 자리를 파내고 기와를 기단내부에 바싹 붙혀서 쌓고 외부를 어느 정도 다져서 마무리하였다. 기단 내부의 상부는 파괴가 심하여 건물지와 관련된 시설물들은 남아있지 않았다. 단지 서쪽기단에 바로 접하여 건물지와 동시에 존재했던 것으로 판단되는 소토부가 있으며, 소토내부에는 호와 옹 등이 박혀 있는 상태이다. 그리고 건물지 동쪽으로 북편에 바로 인접하여 기대가 박혀있는 구덩이유구와 옹, 대부완, 호, 중국청자 등이 있는 소형수혈이 확인되었다.

특히 와적기단건물지의 하부에 공방시설과 관련된 목탄이 다량 포함된 층과 부석유구가 조사되어 이 건물지가 주변에서 발견된 공방시설물이 폐기된 이후 들어선 것이 확인되었다.

⑤ 방형주거지

나지구 중앙부 남편에서 확인되었으며, 청동기시대층인 회갈색사질점토를 파고 만들어졌다. 규모는 동-서 3.6m, 남-북 3.7m, 깊이 20cm로 평면형태는 말각방형이며, 유구 동벽을 따라 구들로 판단되는 석축시설물과 바닥에서 몇 개의 기둥구멍이 확인되었으나 정형성은 보이지 않는다. 내부에서 출토된 대부분의 유물은 백제시대의 기와들이나 인화문토기 뚜껑을 비롯한 통일신라시대의 유물이 출토되어 통일신라시대에 사용된 것으로 판단된다. 동벽을 따라 남북으로 위치한 구들시설은 주거지 바닥을 얕게 파고 할석을 2열로 세우고 그 위로 판석상의 덮개돌을 덮었으며, 중앙부에 아궁이가 시설되어 있다. 아궁이 근처의 바닥부분에는 소토부가 얇게 형성되어 있으나 장기간 불이 닿지는 않은 것 같으며, 구들내부에서도 목탄 등이 많이 섞여있지 않아 비교적 짧은 기간동안 사용된 것으로 생각된다.

이 주거지 남편으로도 방향이 비슷한 방형의 유구가 확인되었으며, 아직 내부조사를 실시하지 않았으나 비슷한 유구일 가능성이 있다. 한편 주거지 바로 북편에 인접해 있는 동서석축은 이 유구의 상부 퇴적층을 파고 시설된 것이 확인되었다.

⑥ 동서석축

나지구의 남편에 치우쳐 동서방향으로 길게 축조된 유구로 석축의 일부에서 남편으로 돌출된 시설이 마련되어 있다. 석축의 서편은 후대의 교란으로 파괴되었으며, 동편은 조사구역 밖으로 계속되고 있다. 현재 확인된 길이는 32.8m이며, 돌출부는 남북 3m, 동서 13.8m이며, 축선 방향이 동쪽으로 약 1°가량 틀어졌다. 현재 석축의 단수는 2단까지만 확인되고 있으나 본래 몇 단으로 시설되었는지는 알 수 없다.

동서석축유구는 잔존 길이가 약 33m로 일반적인 건물지로 보기에는 규모가 너무 크고, 이에 평행하는 석축이 북편에서는 확인되지 않고 있다는 점에서 일단 북편에서 남편으로 경사져 내리는 지형에서 공간활용을 위해 축대를 쌓아 축대 북편 공간을 활용하기 위한 시설물로 생각된다. 그리고 전면에 돌출된 부분은 석축 북편으로 진입하기 위한 일종의 계단시설로 추정된다.

【다지구】

다지구는 부소산성 후문 진입로 동편에 위치하며, 동편은 조선시대에 축조된 배수로 및 최근의 가옥에 의해 문화층이 완전히 파괴되었으며, 중앙 이남부분 또한 마찬가지이다. 다만 다지구 북편만이 백제시대 조성된 성토대지가 남아있으며, 그 상면에서 백제시대∼고려시대의 유구들이 복잡하게 확인되고 있다. 이러한 성토대지 상면에서 확인되는 백제시대 유구로는 목곽저장고 3기, 장방형 소성유구 1기, 장방형 주거지 2기, 기와폐기장, 정형적이지 않은 주공상의 수혈들뿐이며, 나머지는 통일신라∼고려시대에 축조된 유구들이다.

① 성토대지

성토대지는 근래 집을 지으면서 터파기한 단면을 통해 확인된 것으로 본래 다지구에서 전체적으로 형성되었던 것으로 생각되나 동편과 남편은 최근까지 있었던 가옥들로 인해 모두 파괴되었다. 이 성토대지 위에서 고려시대∼백제시대에 이르는 다양한 유구들이 조사되었으며, 층내에서 백제시대 유물만이 확인되고 있어 백제시대에 이 지역을 활용하기 위해 조성한 것으로 판단된다. 성토대지의 동편은 조선시대의 배수로에 의해 훼손되었으나 원래는 가지구까지 연결되었던 것으로 생각되며, 남편 훼손부는 성토대지가 조선시대 이후에 조금씩 북으로 올라오면서 파괴된 것으로 보여 성토대지의 남단은 확인할 수 없었다. 성토대지의 조성은 흑갈색 사질토의 자연 경사면 즉, 북에서 남으로 완만하게 낮아지는 지형을 그대로 두고 북쪽은 얇게 남쪽은 두텁게 성토하였다. 현재 단면상 확인되는 성토층의 높이는 약 1m 정도로 아래로부터 회색+황색+적갈색사질 혼합층→적갈색+황색사질점토 혼합층→적갈색사질점토층→회갈색사질점토층→적색+회색마사 혼합층→적갈색사질토층 순으로 쌓고 적색+회색마사토부터는 상면을 일정한 높이로 정지하였다.

② 목곽저장고

다지구의 북서편에서 군을 이루며 모두 3기가 확인되었다. 1기는 장축을 남북으로 갖고 2기는 동서이다. 현재 내부조사는 남북 장축의 1호 목곽고에 대해서만 수행했으며, 이 유구의 외곽 굴광규모는 5.25m×2.9m, 내부 목곽고 규모는 4.3m×1.8m이다. 1호 목곽고 장축이 4□가량 편동한 남북향이며, 생토층인 황갈색 사질점토층을 2.9□5.25m로 굴광한 후 폭 0.5m 정도로 황색점토로 벽을 따라 채우고, 그 점토 안에 판재를 횡으로 대고, 판재를 고정하기 위해 동서 3개, 남북 5개의 원형 말목을 박아 놓은 구조이다. 내부토의 퇴적상태는 유물이 거의 확인되지 않는 적갈색점토층으로 상부가 퇴적되어 있었고, 그 하부는 회색사질점토층이 채워져 있다. 출토유물은 하부층인 회색사질점토에서 백제시대의 토기 호 2점과 기와편이 확인되었고, 약 70∼80cm 깊이에서는 초본류로 보이는 유기물과 다량의 씨앗류가 거의 전면에 층층이 퇴적되어 있다.

내부조사가 진행되지 않은 2호와 3호도 장축방향만 다를 뿐 1호와 거의 비슷한 구조로 축조되어진 것으로 보인다.

③ 장방형 소성유구

성토대지 상면에서 확인된 것이다. 유구는 8□정도 편동한 남북향의 수혈유구로 서벽과 동벽의 일부에서 두께 2cm 정도의 소토화된 점토로 벽체를 시설하였으나 많은 부분이 결실되었다. 바닥은 성토대지의 성토층이 그냥 노출되는 것으로 보아 맨바닥이였던 것으로 보인다. 크기는 남북 2□동서 0.2m이고 깊이는 30cm이다.

내부퇴적토의 바닥 부근에서 다량의 숯이 채워진 것으로 보아 燒成과 관련된 유구로 판단된다. 출토유물은 백제시대 기와편 수점과 소토 덩어리가 출토되었다.

④ 기와폐기장

모두 3곳에서 기와무지가 확인되었는데 출토되는 유물은 대부분이 백제 사비기의 기와이며, 인장와 연화문수막새도 다수 포함되어 있었다. 형태는 모두 동서로 긴 부정타원형인데 그 중 다지구의 중앙부에 있는 것은 규모가 동서길이 10.5□남북폭 2.5m로 다른 것에 비해 매우 큰편이다. 남북으로 탐색조사를 한 결과 백제시대에 조성된 성토층 상부를 단면 U자형으로 굴광한 후 다량의 기와와 황갈색사질점토가 뒤섞여 퇴적되어 있는 상태였다. 형태가 정형적이지 않아 기와 폐기장으로 판단된다.

⑤ 적심건물지

조사지역의 북편 중앙부에서 확인된 것으로 청자편이 확인된 흑갈색사질토와 인화문토기편이 확인된 회갈색사질토 사이에서 노출된 건물지로, 약 5□정도 편동한 남북방향의 적심건물지이다. 건물지 남편은 훼손되어 그 끝부분이 확인되지 않았으며, 북단부는 연구소 남편 담장 밑으로 연장되고 있다. 현재 확인된 길이는 남북으로 약 16.7m이며, 동서폭은 6.6m이다. 그리고 서편 기단에는 동서4.1□남북1.14m의 돌출부가 형성되어져 있다.

기단석은 동벽과 서벽이 다른 형태로 축조되었는데 우선 동벽은 2단 정도 잔존하며 내측으로 15cm 정도 들여쌓기를 하였으며, 서벽은 4∼5단 정도가 확인되며 수직으로 축조하였다. 이미 상부가 상당히 훼손된 상태여서 초석은 1기도 확인되지 않고, 다만 적심시설 10기만이 남아 있어 이를 통해 확인된 건물지 칸수는 남북 4칸 동서 1칸이다. 적심간 거리는 동서 3.9□남북 3.6m이며, 적심시설의 크기는 직경1∼1.6m 정도이다.

⑥ 동서석렬유구

남북방향 건물지 상부에 위치한 것으로 흑색교란토를 제거하자 확인되었다. 흑갈색사질토에 포함되는 유구로 다량의 고려시대기와(정림사명 명문와 포함)와 청자편이 확인되는 것으로 보아 고려시대에 조성된 것으로 판단된다. 석렬이 동서로 1열만이 확인되었으나 석렬의 북편에 기와가 지붕에서 무너져 내린 것처럼 쌓여있어 와건물지의 북측 기단으로 추정된다. 남서동측의 기단은 파괴되어 사라졌다. 확인된 잔존 동서길이는 약 9m이며, 북쪽 면을 맞춘 2단의 석렬이 확인되었고, 15cm 정도 들여쌓기로 축조하였다. 하부의 남북건물지를 조사하기 위해 제거하였다.

⑦ 배수로 및 축대

조사지역의 북쪽 중앙부에서 형성되어 있는 유구로 2001년도에 가지구의 서편에서 확인된 석축 배수로 유구와 연관이 있는 것으로 판단된다. 이 배수로 폭은 가지구와 연관하여 보면 동서 폭이 약 35m 정도로 매우 큰 편이다. 배수로의 서벽에서도 가지구에서 일부 확인되었던 축대가 확인되었다.

이 배수로 유구의 내부토에는 다량의 대형 석재들이 가득 채워져 있었는데 이는 배수로의 기능이 상실된 후 이 곳에 대지를 조성하기 위해 주변에 있는 석재 등을 채우고 그 상부를 복토한 것으로 판단된다.  이 배수로로 인하여 가지구로 연결되는 백제시대의 성토대지 동편이 모두 훼손되었다.

이상 2003년도에 새로 확인되거나 기존에 확인된 것 중 추가조사가 이루어진 유구를 중심으로 살펴보았다. 이외에도 나지구와 다지구에서는 다양한 크기의 수혈이나 주공상의 유구들이 조사되었으나 상부의 교란이 심하여 정형성을 찾을 수 없으며, 그 성격 또한 모호한 것이 대부분이다.

【부여문화재연구소 경내 시굴조사】

현 발굴조사지역의 북편에 위치하고 있는 부여문화재연구소 경내에 대해 이미 발견된 백제시대유구의 북편 연장여부 및 백제시대 유구의 확인을 위해 2003년 10월 14일부터 시굴조사를 실시하였다. 시굴조사는 연구소 서남편 소각장 동편의 평탄지(1지점)와 연구소 동편의 관사 남편(2지점)의 두 지점에서 이루어졌으며, 그 결과 서남편 지역에서는 조선시대∼최근의 복토층이 2m 이상 두껍게 퇴적되어 있었고 그 아래에서 바로 풍화암반층이 노출됨으로써 확실한 백제시대 문화층이나 유구는 확인되지 않았다. 다만 남북방향의 트렌치에서 남북 장축의 굴립주 건물지 1기만이 조사되었다. 그리고 관사 남편지역은 과거 충남대학교에서 조사한 부소산록 석축의 서편 연장선상에 있으며, 남북대로의 북편 연장선상에 있어 이와 관련된 시설물이 발견될 것으로 기대하였으나, 굴립주 건물지 1기를 제외하고는 특별한 것이 확인되지 않고, 1지점과 마찬가지로 흑갈색 부식토 하부에서 바로 풍화암반층이 나타났다.

① 굴립주건물지 1(동서 길이 3.8m, 남북 폭 1.8m, 주칸 거리 1.8m)

관사 남편의 2지점에서 확인된 것으로 풍화암반층을 파고 만들어진 동서 2칸, 남북 1칸 규모이다. 내부에서는 황갈색 사질마사토가 충진되어 있고, 백제 평기와들이 출토된다. 북편에서 남편으로 경사져 흐르는 풍화암반층을 깎아내고 그 남편에 축조한 것으로 남북축이 동편으로 10°가량 틀어져 있다. 주변에서는 흑갈색 부식토 구덩이들이 나타나고 있으며, 동편으로 확장조사한 결과 별다른 유구는 확인되지 않았다.

② 굴립주 건물지 2(남북 길이 4.4m, 동서 폭 1.8m 주칸 거리 0.7∼1.5m)

1지점 동편에 위치한 남북방향 탐색트렌치에서 확인된 것으로 주공 지름은 50∼60cm이며, 깊이는 25∼30cm, 정면 4칸, 측면 2칸의 굴립주 건물지이다. 목심 흔적이 관찰되나 내부에서는 어떤 유물도 출토되지 않아 조성 시기를 알 수 없으나, 조선시대 와적층이 유구를 깨고 형성되어 있어 그 이전에 조성된 것으로 생각된다. 장축 방향으로 5개의 주공이 있는데 좌우 협칸 사이의 거리가 1.5m로 나머지 칸이 0.7m 정도인 것에 비해 상당히 넓게 나타난다. 남북 축선은 동편으로 5°가량 기울어져 있다.

3. 출토유물

가지구 연지의 남북발굴둑을 제거하는 과정에서 다양한 유물이 출토되었다. 토기류로는 뚜껑, 대부완 등 각종 토기류와 붓꽂이가 붙어있는 多足型 벼루가 있으며, 목제류로는 목간 1점, 2002년 출토된 목제다리와 쌍을 이루는 목제다리 1점, 초본류는 짚신 1점 등이 발견되었다.

나지구의 공방관련 시설물들에서 금분이 묻어있는 각종 도가니편과 슬래그, 그리고 심발형토기를 비롯한 다종 다양한 토기편들이 수습되었다. 그리고 와적건물지의 북편에 인접한 곳에서는 그릇 받침부가 결실된 기대가 그 크기에 맞게 굴토된 구덩이 안에서 깨진 채로 출토되었으며, 기대 출토지점 북편·동서석축 하부에서는 구연이 결실된 편구형의 호와 함께 대부가 결실된 대부완 및 중국제 청자완이 발견되었다.

다지구에서는 연화문 와당과, 토기편, □官上徒作□銘, □阿尼城□銘 명문와, 당초문 암막새, 고려시대의 청자 등이 출토되었다.

Ⅶ. 조사결과 요약

2001년∼2003년까지 부여연구소 남편 미조사지 약 3,500평을 조사하였다. 그 결과 백제시대 유구층 또는 성토층은 통일신라시대부터 최근에 이르기까지 다양한 교란으로 인해 심하게 파괴되어 성토층을 조성할 당시의 유구상황을 정확하게 파악할 수 없었다. 당초 충남대학교 박물관에 의해 수행된 발굴조사를 통해 연지와 도로유구, 석축 등 백제사비시대의 도시구획과 이 지역의 중요성을 추정할 수 있게 하는 다양한 유구가 발견되었다. 따라서 2001년부터 수행된 미 조사지역에 대한 발굴조사를 통해서도 관련된 유구가 나올 것으로 기대하였으나 몇몇 유구를 제외하고는 기존의 도성내부의 구획을 추정할 수 있는 도로유구나 연지와 같은 유구는 거의 확인되지 않았다. 이는 앞서 설명한 바와 같이 이 지역이 백제시대 이후 지속적으로 사용되면서 백제유구들이 극심하게 교란된 것이 가장 큰 이유일 것이다. 그리고 두 번째로 이 지역이 기존에 연지나 와적기단 건물지 등의 조사를 통해 유력한 백제 왕궁지로 추정되었으나 실제로는 왕궁의 중심부가 아니라 왕궁에 부속된 공방지, 또는 관아와 같은 시설물이 존재하는 지역이었을 가능성이 있다. 이는 가지구 연지 주변에서 어떠한 주요 건물지의 흔적이 보이지 않고 있으며, 나지구에서 공방관련 시설물들이 비교적 넓은 범위에서 발견되는 점, 그리고 다지구에서도 목곽저장고와 같은 유구가 존재하며, 이러한 시설물은 왕궁의 중심부에 있었던 시설물이라고 보기 힘들다는 점에서 그러하다.

한편 발굴지역 대부분에서 백제시대 성토층이나 성토대지가 확인되고 있어 백제 당시 남에서 북으로 경사져 내려가는 지형상의 난점을 해결하기 위해 이 일대를 성토하여 일정한 평탄지를 조성하여 그 공간에 건물지를 배치하려 한 것을 알 수 있다. 백제시대에 이루어진 이러한 성토대지 조성작업은 대규모의 공사였을 것이며, 이러한 행위가 있었다는 것은 이 지역에 왕궁은 아닐지라도 왕궁주변의 부속시설 또는 관아가 들어섰을 가능성이 있다. 특히 나지구의 와적기단 건물지 주변에서 완형의 기대가 발견된 것이나 부소산록 석축 남편의 건물지들 주변에서 대부완이나 이배와 같은 고급토기들이 다수 출토된 것은 어느 정도 이 건물지 또는 하나의 구간내에서 수행했던 기능을 추정할 수 있는 단서라고 추정된다.

나지구에서는 와적기단건물지나 황갈색의 성토층 하부에서 공방관련시설지가 상당히 넓은 범위에서 확인되고 있어 이 지역에 일정기간 공방관련 시설물이 밀집해 있었고, 이후 용도가 폐기되면서 성토가 이루어지고 건물지가 들어 선 것으로 파악된다. 한편 공방관련 시설물에서 금분이 묻어있는 도가니편 등이 발견되고 있어 이 공방지가 왕궁 등 당시 지배층에 공급되었던 귀금속 제작과 관련되었을 것으로 추정된다. 특히 나지구는 기존 발굴조사에서 확인된 도로유구를 통해 볼 때 하나의 소구획 내에 위치하고 있는 지역으로 구획에 따라 기능을 달리하는 시설물을 배치했을 가능성이 있으며, 시기에 따라 왕궁이나 관아 등이 확장되면서 공방시설 대신 다른 성격의 건물들이 축조되었던 것으로 생각할 수 있다.

향후 현 조사지역 서편으로 지속적인 조사를 수행할 예정에 있으며, 이 지역은 현 조사지역에 비해 파괴가 덜할 것으로 생각되기 때문에 백제 사비시대의 왕궁지 및 도성구획을 알 수 있는 중요 자료들이 발견될 것으로 기대한다.

Ⅷ. 토의사항

○ 다지구 목곽고 등 유구 성격 검토

○ 사비도성의 도시구획 내 현 조사지역의 위치

○ 향후 발굴조사 방향

사진 1. 가지구 연지 전경

사진 2. 나지구 와적기단건물지

사진 3. 다지구 목곽저장고

사진 4. 출토유물